%
%  2011.02.17
%

Cryostatシールド打ち合わせ(第4回)
日時：2011年2月17日  9:00~10:00
場所：第二低温棟会議室
出席：木村、小池、鈴木

CAD図：LCGT_Cryo_110217.pdf

•前回の図からの変更点は1ページめに記載。
•シールド上部の支持棒はFRPロッドを予定しているが、材質とジョイント構造は未定。おそらくGFRPとSUS継手の構造になるだろうが、回転自由度を入れるべきかはまだ議論できていない。
•補強のためシールド台のアクセス側は斜めの筋交い（取り外し式）がはいる。（6ページ）
•シールド扉は折りたたみ式観音開きで、outerはほぼ180°、innerでほぼ120°は開く（7ページ）
•輻射シールド骨格は、斜め筋交い→角を3角板補強または、innerframe天地outerframe地は井型形状に梁を入れた（outer8ページ、inner10ページ）
•outerの天井をとると、innerは上から降ろして入れられる構造になっている。

検討
＊ポンプを追加できるようにしておく。アクセス口の楕円体鏡に取付用のフランジを設けておく。ISO 400を2箇所。
＊アクセス口回転楕円面鑑板の取り外し。特別な開閉機構は設けずに、バランサーを付けてクレーン吊り、90°回転して床に置く。
＊一応クライオスタット全体はクラス10000のクリーンブースで囲まれているとして、アクセス口を開ける際には、まず内部を正圧に保ってからフランジを開け、クラス10000の大気が大量侵入しないように保護しつつ回転楕円面鑑を外す。差圧が小さくても面積が大きいので全圧力はおおきい。圧力コントロールに工夫が要る。

追加事項
(1)シールド台の補強：ビーム側は冷却路との干渉を避けるため筋交いではなく隅の三角板を追加する。（6ページ）
(2)大フランジの締め付け：topの楕円面鏡のフランジは水平だが、アクセス口は垂直なのでクロークランプが滑ると作業しが難しいし、手に当たると怪我の恐れがある。　アクセス口はボルト締めの方が良いのではないか？　ー＞真空グループに相談。
(3)底もフランジにして開閉可能にすると、底板の上にシールドが立って、全角度からのアクセスが可能になるので組立作業は行い易くうなる。ー＞　この部分はエラストマーシールを使うことになるだろうから、底フランジ構造にするなら真空グループと相談。

モード解析
追加（１）を加えて、モード解析に移行。

次回打ち合わせ予定
日時：2月24日11:00~
場所：KEK第二低温棟110 
接続：KEK MCU+skype
接続先：130.87.34.49
会議番号：762